功能特点：

●4.7英寸大液晶显示屏全英文直观反映主机运行的工作状态、防区地址、电压值等信息。

●单/双防区,四/六线一体式设计，可以对同一主机的2个防区独立布撤防,4线/6线可以灵活设置，空闲端子不用短接。

●旁路报警：能有效探测入侵者的导线旁路（等电位跨接）行为（选购）。

●触网报警：人体或金属导体触碰电子围栏时，主机发出报警信号（选购）。

●差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。

●多档高、低电压手动切换、远程设备自动切换功能。

●内置220V稳压变压器供电，电源稳定，抗干扰能力强，也可外置DC24V供电。

●RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理方案。

●DC12V及常开/常闭干接点报警输出，可和多种现代安防产品配套使用。

●可内置网络模块，实现网络传输，软件直接控制。

技术参数：

●工作电流：≤400m A

●工作电压：AC220V或DC24V

●主机防区：单、双可设置

●报警输出：485总线/TCP网络/开关信号

●警号输出：12V 800mA

●环境温度：-10℃~+50℃

●环境湿度：40%-70%RH

●安装方式：壁挂安装

●机箱材质：ABS

●外形尺寸：235\*100\*328mm